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[bookmark: _Toc535221849][bookmark: _Toc90712511][bookmark: _Toc90713330]第一部分 竞谈公告
地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查深地震反射探测
（京津交界）项目（508采集链配件）采购自行竞谈公告

地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查深地震反射探测（京津交界）项目采购资金已落实，按照实施内容拟开展采购，欢迎符合要求的供应商报名参加。
一、项目概况
1.项目名称：地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查深地震反射探测（京津交界）项目（508采集链配件）
2.项目类型：科研项目
3.采购内容：508采集链配件。
4.项目预算：采购预算不超过人民币23.268万元，参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受
二、谈判供应商资格要求
1.注册于中华人民共和国境内的供应商且符合以下要求：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其分支机构或其他组织；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
3.本项目不接受联合体投标；
4.参与采购谈判时必须携带被授权人身份证原件；只有不少于 3 家供应商响应参与竞谈，此次采购活动才会进行评审。
三、采购内容及技术要求（见采购文件第二部分）
具体采购内容及技术要求详见本采购文件第二部分。
四、谈判文件获取及报名
公告及报名期限：2026年8月56日至8月910日
报名方式：现场报名/网上报名
现场报名时间：每日上午8:30时至12:00，下午15:00时至17:30
现场报名时需提交营业执照副本复印件、相关资质或备案复印件、法人授权委托书（格式见采购文件）、被授权人身份证原件，报名提交材料须加盖单位公章；网上报名需将加盖单位公章的上述材料扫描件（PDF格式）发送至指定邮箱（符合条件将回复确认）。
五、谈判文件递交及开标
递交谈判文件截止及开标时间：2026年8月112日上午9:300（北京时间）
递交谈判文件及开标地点：河南省郑州市文化路75号装备基地707会议室
开标方式：现场开标
现场谈判时，被授权人需提供身份证原件。逾期送达或者未送达指定地点的谈判文件，采购方不予受理。
六、联系方式
    联系人：孙老师 13938409004、0371-56866205
指定邮箱：sunjw008@126.com
联系地址：河南省郑州市文化路104号中国地震局地球物理勘探装备基地205室。

[bookmark: _Toc535221883]第二部分 采购内容及技术要求

根据工作安排，地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查深地震反射探测（京津交界）项目（508采集链配件）采购内容及要求如下：

	序号
	内      容

	1
	采购单位：中国地震局地球物理勘探中心

	2
	供方在收到成交通知书后十个工作日内，须与需方签订合同。

	3
	主要任务：
1.508采集链配件包括：①采集线（电缆）：采集线中段750根、边段500根。②采集站配件：508采集站外壳主体、508采集站防尘盖、O形圈/O型-508、铁盘固定螺丝、变形铁盘修复等。
2.包括设备的供货、运输、保险、装卸、安装、测试等验收交付售后保修及相关伴随服务等。

	4
	服务要求：
签订合同之日起15日历天内完成。
质保期：
产品在采购人完成验收后，享有12个月的免费保修服务，质保期结束后终身享有成本价维修服务。

	5
	服务期限：自合同签订之日起，须于15日历天内完成设备配件供货、验收、安装、调试等工作。

	6
	质量要求：
符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求。

	7
	1.合同签订：
按采购要求时间和地点与需方签订，合同一式陆份，双方各存留叁份。
2.付款方式：
签订合同后预付合同额的70%；货物交货验收合格后支付合同额的30%。
[bookmark: _GoBack]3.付款条件：成交人携合同、发票和付款申请。





主要配件配置清单：
	序号
	类别
	名称
	数量
	规格长度（m）
	产品照片

	1
	采集线电缆
	508采集线中段
	750
	20
	[image: 246b960ec9df4f0c7c596d42e2c1bfe]

	2
	
	508采集线边段
	500
	10
	[image: 5dd64098b95525b1370b300e9592268]

	3
	采集站配件
	508采集站外壳主体
	100
	聚氨酯,
与原装相同
	[image: ]

	4
	
	508采集站防尘盖
	100
	聚氨酯,
与原装相同
	[image: ]

	5
	
	O形圈/O型-508
	100
	70A橡胶
	[image: ]

	6
	
	铁盘固定螺丝
	100
	FDU
	[image: ]

	7
	
	变形铁盘修复
	200
	
	







第三部分 评价规则（最低价成交）

本次采购依据合格供应商报价，按照最低价的原则确定成交对象。本项目报价以合格响应文件的报价为准，大小写不一致的以大写为准。在谈判过程中，凡遇到响应文件中无界定或界定不清、前后不一致应当提供纸质说明材料，经评审小组同意后纳入评审材料，归档时存档备查。
成交方式：按照响应文件二次报价结果确定合同金额，以最低报价成交。若最低报价相同，则依次比较技术响应优劣及售后服务承诺，由评审小组综合评定确定成交人。


第四部分 采购说明

本项目资料表中注“*”为谈判供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效谈判响应。
	条款号
	内      容

	1
	采购人名称：中国地震局地球物理勘探中心

	2
	采购项目：地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查深地震反射探测（京津交界）项目（508采集链配件）
项目预算：不超过人民币23.268万元，供应商报价超出采购预算和最高限价的，其谈判响应文件将不被接受。

	3
	*服务期限：合同签订后15日内向采购招标人提供508采集链配件包括：①采集线（电缆）：采集线中段750根、边段500根。②508采集站配件：508采集站外壳主体、508采集站防尘盖、O形圈/O型-508、铁盘固定螺丝、变形铁盘修复等。③包括设备的供货、运输、保险、装卸、安装、测试等。验收合格后，按采购人要求将508采集链配件部署至甲方指定地点，安装调试完毕后检测合格并提供12个月的售后质保服务。

	4
	*质量要求：符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求。

	5
	*服务期发生质量问题解决方案：
服务期内若出现质量问题，服务方应在24小时内响应，48小时内提供解决方案或远程技术支持；如需现场解决，应在72小时内到达用户现场。

	谈判响应文件的编制和递交

	6
	*谈判响应文件有效期：从谈判之日起30天

	7
	*谈判响应文件递交：壹正贰副（共叁份）胶装密封。

	8
	*资格证明文件：
*1.具有法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
*2.法定代表人授权书；
*3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
*4.具有依缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
*5.具有单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
*6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
*7.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标；
*8.非联合体投标；
*9.公告期间信用记录查询结果（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图）。
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第5部分 响应需求及技术规格要求
1、 采购内容
本次采购的是508采集链相关配件，包含508采集线中段、边段，508采集站外壳主体、508采集站防尘盖、O形圈/O型-508、铁盘固定螺丝、变形铁盘修复等运维配件，详细建设内容要求如下：
	序号
	类别
	名称
	数量
	规格长度（m）
	产品照片

	1
	采集线电缆
	508采集线中段
	750
	20
	[image: 246b960ec9df4f0c7c596d42e2c1bfe]

	2
	
	508采集线边段
	500
	10
	[image: 5dd64098b95525b1370b300e9592268]

	3
	采集站配件
	508采集站外壳主体
	100
	聚氨酯,
与原装相同
	[image: ]

	4
	
	508采集站防尘盖
	100
	聚氨酯,
与原装相同
	[image: ]

	5
	
	O形圈/O型-508
	100
	70A橡胶
	[image: ]

	6
	
	铁盘固定螺丝
	100
	FDU
	[image: ]

	7
	
	变形铁盘修复
	200
	
	


2、 工期要求
    合同签订后15日历天内完成全部设备供货、验收、安装等。
3、 技术要求
（一）技术指标要求
    
1.508电缆及组件技术性能指标
	配件名称
	主要技术参数
	指标
	证明材料要求

	采集线接头、
基板夹子
采集线（电缆）
物理性能及电性能
	采集线接头、基板夹子材质
	骨架采用增强聚醚59380料，第二遍包塑料是TPU58863  
	是，投标供应商提供证明材料并加盖公章

	
	采集线接头、基板夹子硬度
	≥90
	

	
	采集线接头、基板夹子插针材质
	镀金
	

	
	导体
	7/0.25裸铜绞线
	

	
	导线类型
	四线组绞合
	

	
	绝缘材料
	聚丙烯( PP)
	

	
	线芯绞合
	绕包聚醋带
	

	
	压件型
	直列芳纶
	

	
	绝缘外径：
	1.37±0.03mm
	

	
	护套外径，mm
	6.00mm±0.20mm,聚氨酯( TPU), 橙红色加4股芳纶丝
	

	
	曲挠试验，次
	≥5000
	

	
	抗拉力
	≥150daN(裸线),≥120daN(带接头电缆)
	

	
	加强材料
	凯芙拉(Kevlar)及强度满足抗拉力要 求材料
	

	
	使用温度
	-40℃～+80℃
	

	
	储存温度
	-55℃～+85℃
	

	
	防 水(IP68)
	5m
	

	
	绝缘电阻，MΩ ·km
	≥2000
	

	
	耐压
	500Vdc＞10S
	

	
	20℃直流电阻，Q/km
	≤60Ω/km
	

	
	阻抗，Ω
	≥150
	

	
	工作衰减dB/55m
10MHZ
20MHZ
40MHZ
	
≤4.5
≤6.8
≤11.5
	

	
	近端串扰NEXT,dB/55m
10MHZ 
20MHZ 
40MHZ
	
≥46
≥35
≥30
	

	
	工作温度及环境性能
	电缆在工作温度(-45℃~+80℃)范围内不能出现老化、缩皮、拉 细、扭曲、严重变色等现象
	

	
	数传电缆实时传输能力
	满足2400道/2ms
	


2.508采集站配件技术性能指标
	配件名称
	物性
	材料
	单位
	数值
	证明材料要求

	508采集站外壳主体/508采集站防尘盖
	硬度
	聚氨酯
	Shoer D
	72
	是，投标供应商提供证明材料并加盖公章

	
	弯曲强度
	
	Mpa
	69
	

	
	弯曲模量
	
	Mpa
	2200
	

	
	拉伸强度
	
	Mpa
	59
	

	
	拉伸模量
	
	Mpa
	2391
	

	
	外形尺寸
	
	cm
	13×8.5×5
	

	
	工作温度
	
	℃
	-40℃-70℃
	

	
	工作条件
	
	
	用于陆上作业，可防水5米
	

	采集站接头S/N栓.锁紧扣
	
	镀金插针
	cm
	17×5
	

	O型圈O形圈/O型-508
	尺寸
	橡胶
	mm
	18.64×3.53
	

	铁盘固定螺丝
	304FDU
	不锈钢
	mm
	D5×247/114 Torx IPR
	




第六部分 采购谈判响应文件格式及内容

地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查深地震反射探测（京津交界）项目（508采集链配件）
谈判响应文件















投标人：                         （盖章）
法定代表人或被授权人：           （签字）
日   期：       年  月   日





一 竞谈复函格式

致：中国地震局地球物理勘探中心             
1.根据地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查深地震反射探测（京津交接）项目采购自行竞谈公告，我方决定参加贵单位组织的地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查深地震反射探测（京津交界）项目（508采集链配件）采购项目的采购谈判。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。
2.我方愿意按照采购谈判邀请函规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，谈判报价为人民币（大写）              元整（小写：¥_____       元）。
3.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求完成地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查深地震反射探测（京津交界）项目（508采集链配件）的采购，保障采购人野外数据采集顺利完成。
4.我方为本项目提交的采购谈判响应文件一式叁份(壹正贰副）。
5.谈判有效期30天。
6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称（盖章）： 
供应商授权代表（签字或盖章）：
日 期：
通讯地址：                
电   话：
供应商开户行: 
账号:                                

二 采购竞争性谈判报价表（第1次）
供应商名称:
	项目名称
	地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查深地震反射探测（京津交界）项目（508采集链配件）采购

	自行竞谈报价
	人民币（小写）:                        元
人民币（大写）:                        元

	服务期限
	从合同签订之日起，15日历天，质保期12个月。

	质量要求
	按照采购文件要求执行

	服务期发生技术问题解决时间

	按照采购文件要求执行。

	谈判响应文件有
效期
	30天（从谈判之日起）

	费用说明
	报价包含人工、税费、安装、检测费及壹年12个月质保期内的所有服务费，采购人不再另行支付其他费用


                                    
 供应商（盖章)：                  
                                 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                                          年      月     日








货物分项报价一览表

供应商名称:
项目名称：                                               （填写项目名称）
                                             
                                                         金额单位：  元
	序号
	配件名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


货物分项报价一览表

供应商名称:（此处填名称并盖章）
项目名称：                                               （填写项目名称）
                                             
                                                            金额单位：  元
	序号
	配件名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




  供应商（盖章)：               
                                 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                                        年      月     日
   
                                 
法定代表人或授权代表人签字：



















三、法定代表人授权书

    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(谈判供应商全名)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就 地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查深地震反射探测（京津交界）项目（508采集链配件）采购 （项目名称）的谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

单位名称（盖章）：                              


法定代表人（签字或盖章）：                      

被授权人（签字或盖章）：                        
附：法定代表人和被授权人身份证复印件
	




	



	




	



四 供应商资格证明材料
（1）具有法人或者其他组织的营业执照等证明文件的身份证明
（2）资格承诺声明函
（3）产品检验报告或合格证明
（4）公告期间信用记录查询结果（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图）。根据财库【2016】125号文的要求，采购人将在投标截止时间后在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其响应文件作为无效处理。采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。



















资格承诺声明函

致：中国地震局地球物理勘探中心
我单位自愿参加本次政府釆购活动，严格遵守《中华人民共和国政府釆购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:
  一、我单位全称为         ，注册地点为         ，统一社会信用代码为         ，法定代表人 (单位负责人 )为         ，联系方式为         。
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体；在 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
七、我单位声明，我方单独参加竞谈，非联合体参加竞谈。
八、我单位承诺，与其他供应商单位负责人不是同一人，与其他供应商不存在直接控股、管理关系。
九、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府釆购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假我单位愿意按照“提供虚假材料材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承诺因此所造成的一切损失。

供应商（单位公章）：
日期：


五 响应需求及技术规格要求

响应内容，格式自拟。（见第五部分 响应需求及技术规格要求）








供应商（盖章）：    
                
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          

日期：         年       月       日






六 供应商承诺函

致：中国地震局地球物理勘探中心 
   很荣幸能参与上述的地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查深地震反射探测（京津交界）项目（508采集链配件）采购谈判。
我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：
1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。
2、若成交，我方将按照谈判文件和谈判响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按要求完成本项目全部工作内容，提交符合行业规范和采购人要求的合格产品接收采购人的验收；报价为完成本项目的包干价，我方承担所有相关费用。若因我方原因造成项目工期延误或采购人经济损失，我方一定承担全部责任并赔偿相应损失。
3、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。
4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。



      法定代表人或授权代表（签字）：             
      
      供应商名称（盖章）：                     
     
      日期：                     

七 服务计划方案

供应商须单独编制，作为响应文件必备实质性组成部分，内容完整、贴合采购需求，格式自拟，包含以下主要内容：
1.质保期服务：明确质保期为验收合格后12个月。质保期内免费提供配件修复及技术支持。
2. 应急响应： 服务方应在24小时内响应，48小时内提供解决方案或远程技术支持；如需现场解决，应在72小时内到达用户现场。




法定代表人或授权代表（签字或盖章）：            供应商（盖章）：


职务：                                          日期：

八七 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：
在地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查深地震反射探测（京津交界）项目（508采集链配件）建设采购谈判活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次谈判活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购方工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。







                            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：            
                                           


                               供应商（盖章）：                     
                                      
                               年       月       日
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九八  供应商认为应当提交的其他材料


(可附相关同类业绩证明、专业技术能力证明等相关材料)
(可附相关专业技术人员资质、登记证书证明等，以往同类项目业绩证明、专业技术能力证明等相关材料)




采购竞争性谈判报价表（第2次）
供应商名称:
	项目名称
	地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查深地震反射探测（京津交界）项目（508采集链配件）采购

	自行竞谈报价
	人民币（小写）:                        元
人民币（大写）:                        元

	服务期限
	从合同签订之日起，15日历天，质保期壹年12个月。

	质量要求
	按照采购文件要求执行

	服务期发生技术问题解决时间

	按照采购文件要求执行。

	谈判响应文件有
效期
	30天（从谈判之日起）

	费用说明
	报价包含人工、税费、安装、检测费及壹年12个月质保期内的所有服务费，采购人不再另行支付其他费用


                                          
 供应商（盖章)：                  
                                 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                                          年      月     日



本页请单独打印，不封装，提前盖章，开标时候手写价格。






货物分项报价一览表

供应商名称:
项目名称：                                               （填写项目名称）
                                             
                                                         金额单位：  元
	序号
	配件名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


  


  供应商（盖章)：               
                                 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                                           年      月     日
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