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第一部分 竞谈公告
浅层地震勘探野外采集技术服务项目野外排列布设技术服务自行竞谈公告

中国地震局地球物理勘探中心承担的浅层地震勘探野外采集技术服务项目采购资金已落实，按照实施内容拟开展采购，欢迎符合要求的供应商报名参加。
一、项目概况
1.项目名称：浅层地震勘探野外采集技术服务项目
2.项目类型：科转项目
3.施工地点：河北省永清县
4.工作量：开展浅层地震勘探不少于 17km 野外排列布设技术服务，每日跟踪开展野外现场质量监控，保障野外排列布设施工质量满足项目预期要求。
5.工作时间：2026年9月-10月，预计施工天数10日历天（项目具体进场时间，按实际项目要求）
6.项目预算：采购预算不超过人民币21.59万元，参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。
7.最高限价：12700元/公里
二、谈判供应商资格要求
1.注册于中华人民共和国境内的供应商且符合以下要求：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其分支机构或其他组织；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
3.本项目不接受联合体投标；
4.参与采购谈判时必须携带被授权人身份证原件；只有不少于 3 家供应商响应参与竞谈，此次采购活动才会进行评审。
三、采购内容及技术要求（见采购文件第二部分）
具体采购内容及技术要求详见本采购文件第二部分。
四、谈判文件获取及报名
公告及报名期限：2026年9月17日至9月21日
报名方式：现场报名/网上报名
现场报名时间：每日上午8：30时至12：00，下午15：00时至17：30
[bookmark: _GoBack]现场报名时需提交营业执照副本复印件、相关资质或备案复印件、法人授权委托书（格式见采购文件）、被授权人身份证原件，报名提交材料须加盖单位公章；网上报名需将加盖单位公章的上述材料扫描件（PDF格式）发送至指定邮箱（回复确认）。
五、谈判文件递交及开标
递交谈判文件截止及开标时间：2026年9月22日上午9：30（北京时间）
递交谈判文件及开标地点：河南省郑州市文化路75号707会议室
开标方式：现场开标
现场谈判时，被授权人需提供身份证原件。逾期送达或者未送达指定地点的谈判文件，采购方不予受理。
六、联系方式
联系人：范老师 0371-56865192
指定邮箱：fanzhenyu2008@163.com
联系地址：河南省郑州市文化路75号中国地震局物探中心712室


第二部分 采购内容及技术要求

根据工作安排，浅层地震勘探野外采集技术服务项目野外排列布设技术服务采购内容及要求如下：
	序号
	内      容

	1
	采购单位：中国地震局地球物理勘探中心

	2
	中标方在收到成交通知书后十个工作日内，须与采购方签订合同。

	3
	主要任务：
开展浅层地震勘探不少于17km野外排列布设技术服务。
采用大吨位可控震源系统（≥28t）和 508XT地震数据采集系统及现场技术人员开展野外数据采集工作，每日跟踪完成野外观测数据采集质量的保证。

	4
	服务要求：完成不少于17km的浅层地震勘探野外排列布设技术服务。
（1）完成全部激发点、接收点的高精度测量定位、地形测量及草图绘制。
（2）完成现场数据质量检查、每日数据汇总与成果整理。
（3）完成全套原始数据、仪器班报、测量成果、采集成果报告等资料编制与汇交。

	5
	服务期限：从合同签订之日起，具体工作起止日期以双方签订的合同及采购人工作安排为准，供方需按工期要求按时进场。预计施工天数10日历天。

	6
	质量要求：野外采集：检波器、采集系统等设备检定合格且在有效期内；测线布设严格按照设计方案执行，点位布设规范；野外原始地震数据完整，无明显噪声干扰，记录质量满足勘探要求，不合格观测点位须无条件返工复测。

	7
	服务期发生技术问题解决方案：采购方发现问题后要求成交方及时调整采集参数，确保不影响项目整体工期。

	8
	1.合同签订：合同由成交方凭采购方签发的《成交通知书》签订，合同一式陆份，甲方肆份，乙方两份。
2.付款方式：项目完成，报告通过评审后一次性支付支付。




第三部分 评价规则（最低价成交）

本次采购依据合格供应商报价，按照最低价的原则确定成交对象。本项目报价以合格响应文件的报价为准，大小写不一致的以大写为准。在谈判过程中，凡遇到响应文件中无界定或界定不清、前后不一致应当提供纸质说明材料，经评审小组同意后纳入评审材料，归档时存档备查。
成交方式：按照响应文件二次报价结果确定合同金额，以最低报价成交。

第四部分 采购说明

本项目资料表中注“*”为谈判供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效谈判响应。
	条款号
	内      容

	1
	采购人名称：中国地震局地球物理勘探中心

	2
	采购项目：浅层地震勘探野外采集技术服务项目野外排列布设技术服务服务
项目预算：人民币21.59万元，单价不超过12700元/公里。供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。

	3
	*服务期限：从合同签订之日起，预计施工天数10日历天，具体工作起止日期以双方签订的合同及采购人工作安排为准，供方需按工期要求按时进场。

	4
	*质量要求：
野外采集：检波器、采集系统等设备检定合格且在有效期内；测线布设严格按照设计方案执行，点位布设规范；野外原始地震数据完整，无明显噪声干扰，记录质量满足勘探要求，不合格观测点位须无条件返工复测。

	5
	*采购方发现问题后要求成交方及时调整采集参数，确保不影响项目整体工期。

	谈判响应文件的编制和递交

	6
	*谈判响应文件有效期：从谈判之日起30天

	7
	*谈判响应文件递交：1正2副（共3份）胶装密封。

	8
	*资格证明文件：
*1.具有法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
*2.法定代表人授权书；
*3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
*4.具有依缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
*5.具有单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
*6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
*7.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标；
*8.非联合体投标；
*9.公告期间信用记录查询结果（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图）。



中国地震局地球物理勘探中心		采购文件

第五部分 响应需求及技术规格要求

1.项目背景与主要技术要求
1.1项目背景
本次采购为浅层地震勘探野外采集技术服务项目野外排列布设技术服务。项目工区位于河北省永清县，地处京津交界构造关键地带，区域地质条件复杂，开展高精度浅层地震勘探，对识别地下断裂构造、探查潜在地震风险源、解析震源构造特征具备重要科研价值。为保障野外探测顺利实施，获取高信噪比、高质量地震原始数据，现对本项目浅层地震勘探野外排列布设技术服务开展采购。供应商需承担不少于 17km 浅层地震勘探野外采集作业，配备≥28t 大吨位可控震源、508XT 地震数据采集系统及专业现场技术人员开展施工，每日完成野外观测采集质量管控。作业全过程严格遵循地震勘探相关行业规范，严控观测系统布设、激发接收参数与数据质量，保障采集成果可靠，为后续地质构造解译、成果编制、项目评审归档提供完整有效的原始地震数据，保障本项大震震源探查科研任务顺利完成。
1.2核心技术要求：
1.2.1主要任务
1、完成不少于17km的浅层地震勘探野外排列布设技术服务。
（1）完成全部激发点、接收点的高精度测量定位、地形测量及草图绘制。
（2）完成现场数据质量检查、每日数据汇总与成果整理。
（3）完成全套原始数据、仪器班报、测量成果、采集成果报告等资料编制与汇交。
2、设备与仪器要求
（1）采集仪器：高性能数字地震仪，确保接收道数、采样精度、记录长度满足要求。
（2）检波器：508XT地震数据采集系统，具体参数如下：
	主要采集单元
	参数名称
	指标要求

	检波器
	频带宽度
	0～800Hz

	
	采样率
	0.5ms、1ms、2ms、4ms

	
	时间标准
	GPS 时钟同步

	
	噪声（10～200Hz）
	15ng/√Hz

	
	系统动态范围
	128dB

	
	失真
	-90db

	
	灵敏度
	75v/m/s

	
	增益精度
	<0.25%

	
	相位精度
	<20 μs

	
	工作温度
	-40℃至 70℃

	采集系统
	质量控制形式
	实施系统 QC

	
	供电形式
	自带供电系统


（3）震源装备：≥28t大吨位可控震源≥1台，扫描参数、驱动电平经现场试验确定。
3、观测系统与采集参数
道间距：2-3m；
炮间距：8-18米；
覆盖次数：不低于60次；
接收道数：800-1000道；
数据采集时窗：不小于1000ms；
震源：不低于28吨；
单边激发或双边不对称激发；
记录合格率不小于95%；
浅层地震勘探的有效深度为Q+N的底界；
断层水平定位误差应≤15m，探测深度误差应小于目标层埋深的8%；
每条测线工作参数及可控震源激发参数根据现场试验确定。
4、数据质量要求
（1）单炮记录初至折射波清晰，有效反射波可分辨，信噪比满足解释要求。
（2）原始数据记录格式为标准SEG-Y 格式，符合GB/T 36072-2018 数据库要求。
5、野外施工要求
（1）开工前开展现场试验，确定最佳激发、接收、观测系统参数，形成试验报告。
（2）测线位置、长度、条数、探测深度可根据现场地质条件与甲方要求动态调整。
（3）严格遵守安全生产、环境保护、野外作业规范，做好安全防护与应急准备。
1.2.2质量要求：
野外采集：检波器、采集系统等设备检定合格且在有效期内；测线布设严格按照设计方案执行，点位布设规范；野外原始地震数据完整，无明显噪声干扰，记录质量满足勘探要求，不合格观测点位须无条件返工复测。
2.说明
2.1 报价为完成本项目全部工作内容的包干价，包含人工、设备、耗材、税费等所有相关费用，采购人不再另行支付其他费用；
2.2供应商需在服务期限内完成全部工作内容，采购人组织验收，验收不合格的，供应商需在规定时间内无偿整改，直至验收合格。



第六部分 采购谈判响应文件格式及内容

浅层地震勘探野外采集技术服务项目野外排列布设技术服务
谈判响应文件











投标人：                         （盖章）
法定代表人或被授权人：           （签字）
日   期：       年  月   日





一 竞谈复函格式

致：中国地震局地球物理勘探中心             
1.根据浅层地震勘探野外采集技术服务项目野外排列布设技术服务采购公告，我方决定参加贵单位组织的 浅层地震勘探野外采集技术服务项目野外排列布设技术服务的采购谈判。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。
2.我方愿意按照采购谈判邀请函规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，谈判报价（单价）为人民币（大写）              元整（小写：¥        元）。
3.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求完浅层地震勘探野外采集技术服务项目野外排列布设技术服务采购要求，保障采购人野外数据收集及运维工作顺利开展，并接受采购人的验收。
4.我方为本项目提交的采购谈判响应文件一式叁份(壹正两副）。
5.谈判有效期30天。
6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称（盖章）： 
供应商授权代表（签字或盖章）：
日 期：
通讯地址：                
电   话：
供应商开户行: 
账号:                                

二 采购竞争性谈判报价表（第1次）
供应商名称:
	项目名称
	浅层地震勘探野外采集技术服务项目野外排列布设技术服务

	自行竞谈总报价
	人民币（小写）：                            元
（大写）：                            元

	   单价
	人民币（小写）：                    元/公里 
（大写）：                    元/公里

	服务期限
	从合同签订之日起，具体工作起止日期以双方签订的合同及采购人工作安排为准，供方需按工期要求按时进场，预计施工天数12日历天。

	质量要求
	按采购文件要求执行

	服务期发生技术问题解决时间
	按采购文件要求执行

	谈判响应文件有
效期
	30天（从谈判之日起）

	费用说明
	报价包含人工、设备、耗材、税费等所有相关费用，采购人不再另行支付其他费用





                                     供应商（盖章)：                  
                                     法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                                              
                                      年      月     日





三、法定代表人授权书

    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(谈判供应商全名)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就浅层地震勘探野外采集技术服务项目野外排列布设技术服务（项目名称）的谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

单位名称（盖章）：                              


法定代表人（签字或盖章）：                      

被授权人（签字或盖章）：                        
附：法定代表人和被授权人身份证复印件
	




	



	




	




1

17
四 供应商资格证明材料
（1）具有法人或者其他组织的营业执照等证明文件的身份证明
（2）资格承诺声明函
    （3）公告期间信用记录查询结果（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图）。根据财库【2016】125号文的要求，采购人将在投标截止时间后在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其响应文件作为无效处理。采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。




















资格承诺声明函
致：中国地震局地球物理勘探中心
我单位自愿参加本次政府釆购活动，严格遵守《中华人民共和国政府釆购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:
  一、我单位全称为         ，注册地点为         ，统一社会信用代码为         ，法定代表人 (单位负责人 )为         ，联系方式为         。
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体；在 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
七、我单位声明，我方单独参加竞谈，非联合体参加竞谈。
八、我单位承诺，与其他供应商单位负责人不是同一人，与其他供应商不存在直接控股、管理关系。
九、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府釆购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承诺因此所造成的一切损失。

供应商（单位公章）：
日期：




五 响应需求及技术规格要求




响应内容，格式自拟。（见第五部分 响应需求及技术规格要求）














供应商（盖章）：                    
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          

日期：         年       月       日




六 供应商承诺函

致：中国地震局地球物理勘探中心 
    很荣幸能参与上述浅层地震勘探野外采集技术服务项目野外排列布设技术服务的谈判。
我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：
1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。
2、若成交，我方将按照谈判文件和谈判响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按要求完成本项目全部工作内容，接收采购人的验收；我方承担所有相关费用。若因我方原因造成项目工期延误或采购人经济损失，我方一定承担全部责任并赔偿相应损失。
3、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。
4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。



      法定代表人或授权代表（签字）：             
      
      供应商名称（盖章）：                     
     
      日期：                     

七 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：
在浅层地震勘探野外采集技术服务项目野外排列布设技术服务采购谈判活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次谈判活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购方工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。



                            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：            
                                           


                               供应商（盖章）：                     
                                      
                               年       月       日
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八 供应商认为应当提交的其他材料


(可附相关专业技术能力证明、设备证明、以往同类项目业绩证明等相关材料)



 采购竞争性谈判报价表（第2次）
	项目名称
	浅层地震勘探野外采集技术服务项目野外排列布设技术服务

	自行竞谈总报价
	人民币（小写）：                            元
（大写）：                            元

	单价
	人民币（小写）：                    元/公里 
（大写）：                    元/公里

	服务期限
	从合同签订之日起，具体工作起止日期以双方签订的合同及采购人工作安排为准，供方需按工期要求按时进场，预计施工天数12日历天。

	质量要求
	按采购文件要求执行

	服务期发生技术问题解决时间
	按采购文件要求执行

	谈判响应文件有
效期
	30天（从谈判之日起）

	费用说明
	报价包含人工、设备、耗材、税费等所有相关费用，采购人不再另行支付其他费用





                                     供应商（盖章)：                  
                                     法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                                              
                                      年      月     日


本页请单独打印，不封装，提前盖章，开标时候手写价格。
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