

地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津南）可控震源
Force3维修、升级服务

采购文件









中国地震局地球物理勘探中心
[bookmark: _Toc535221849][bookmark: _Toc121902684]2026年10月


第1部分 [bookmark: _Toc90712511][bookmark: _Toc90713330]竞谈公告 
[bookmark: _Toc535221883]中国地震局地球物理勘探中心承担的地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津南）项目资金已落实，按照实施内容拟开展采购，欢迎符合要求的供应商报名参加。
一、项目概况
1.项目名称：地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津南）
2.项目类型：科研项目
3.工作地点：郑州市
4.工作量：4台可控震源Force3译码器维修、升级
5.工作时间：2026年11月
6.项目预算：采购预算人民币22万元，参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受
7.最高限价：单价不高于人民币5.5万元
二、谈判供应商资格要求
1.注册于中华人民共和国境内的供应商且符合以下要求：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其分支机构或其他组织；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
3.本项目不接受联合体投标。
4.参与采购谈判时必须携带被授权人身份证原件；只有不少于3家供应商响应参与竞谈，此次采购活动才会进行评审。
三、采购内容及技术要求
具体采购内容及技术要求详见采购文件第二部分。
四、谈判文件获取及报名
公告及报名期限：2026年10月29日至11月4日
报名方式：现场报名/网上报名
现场报名时间：每日上午8:30时至12:00，下午14:00时至17:30
谈判需求文件由公告下方链接自行下载。现场报名时需提交营业执照副本复印件、相关资质或备案复印件、法人授权委托书（格式见采购文件）、被授权人身份证原件，报名提交材料须加盖单位公章；网上报名需将加盖单位公章的上述材料扫描件（PDF格式）发送至指定邮箱（符合条件的将回复确认）。
五、谈判文件递交及开标
递交谈判文件截止及开标时间：2026年11月5日上午9:30（北京时间）
递交谈判文件及开标地点：河南省郑州市文化路75号物探中心707会议室
开标方式：现场开标
现场谈判时，被授权人需提供身份证原件。逾期送达或者未送达指定地点的谈判文件，采购方不予受理。
六、联系方式
联系人：周先生 13837119631
指定邮箱：313149069@qq.com
联系地址：河南省郑州市文化路104号中国地震局物探中心装备基地408室











第二部分 采购内容及技术要求
根据工作安排，地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津南）可控震源Force3译码器维修、升级服务项目采购内容及要求如下：
	序号
	内      容

	1
	采购单位：中国地震局地球物理勘探中心

	2
	中标方在收到成交通知书后十个工作日内，须与采购方签订合同。

	3
	主要任务：在维修现有Force3译码器的基础上，以Force3译码器同步激发为核心技术路线，通过专用软件设备对Force3译码器进行功能扩展，实现：
1.在不使用编码器、车载电台的条件下，实现完成向一台或者多台Force3译码器下发同一扫描参数的功能；
2.在不使用编码器、车载电台的条件下，实现完成向一台或者多台Force3译码器下发启动命令的功能且启动时间精度较高；
3.在不使用编码器、车载电台的条件下，实现完成一台或者多台Force3译码器QC质量报告的显示；

	4
	服务要求：
1.服务费方应提供具备丰富经验和专业技能的技师，依据相关技术规范及要求，对设备进行维修，升级，确保设备各项性能指标符合双方约定的标准。
2.服务方负责提供保养所需的全部工具，且符合相关安全标准。
3.服务方应制定详细的保养工作计划和时间安排，提前3天将保养工作进度计划通知采购方；
4.服务方在保养工作开始前，应对设备进行全面检查，记录设备初始状态及存在的问题，并以书面形式向采购方提交设备检查报告，经采购方签字确认后作为维修、升级工作依据；
5.完工后，服务方应向采购方提交详细的保养工作报告，采购方组织进行验收，包括但不限于维修、升级项目、设备调试结果等内容。若采购方在验收过程中发现设备未达到标准或存在质量问题，服务方应负责无偿返工，直至设备通过验收。

	5
	服务期限：从合同签订之日起，具体工作起止日期以双方签订的合同及采购人工作安排为准，服务方需按工期要求按时进场。预计工作天数20日历天。

	6
	服务期发生技术问题解决方案：
采购方发现问题后要求服务方在24小时内及时调整，确保不影响整体工期。

	7
	1.合同签订：合同由成交方凭采购方签发的《成交通知书》签订；
2.付款方式：合同签订后付款70%，验收合格后付清剩余款项。




第三部分 评价规则（最低价成交）

本次采购依据合格供应商报价，按照最低价的原则确定成交对象。本项目报价以合格响应文件的报价为准，大小写不一致的以大写为准。在谈判过程中，凡遇到响应文件中无界定或界定不清、前后不一致应当提供纸质说明材料，经评审小组同意后纳入评审材料，归档时存档备查。
成交方式：按照响应文件二次报价结果确定合同金额，以最低报价成交。

第四部分 采购说明
本项目资料表中注“*”为谈判供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效谈判响应。
	条款号
	内      容

	1
	采购人名称：中国地震局地球物理勘探中心

	2
	采购项目：地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津南）可控震源Force3译码器维修、升级保养服务
项目预算：采购预算人民币22万元，4台BV62可控震源Force3译码器维修、升级；单台价格不超过5.5万元
供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。

	3
	*服务期限：从合同签订之日起，预计工作天数为20日历天，具体工作起止日期以双方签订的合同及采购人工作安排为准，服务方按工期要求按时进场。

	4
	*质量要求：
1.减少逐车重复设参、口头协调与跑线；一键/连续激发与自动 TB 记录;
2.缩短单炮准备时间；编组在线可视，减少等待与误操作;
3.九项参数统一下发与校验；多台Force3 译码器TB 不一致告警；时间基对齐;
4.TB、炮点、扫频参数、原始报文可导出，便于 QC 与复盘;
5.质保期1年

	5
	*采购方发现问题后要求服务方在24小时内及时调整，确保不影响整体工期。

	谈判响应文件的编制和递交

	6
	*谈判响应文件有效期：从谈判之日起30天

	7
	*谈判响应文件递交：1正2副（共3份）胶装密封。

	8
	*资格证明文件：
*1.具有法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
*2.法定代表人授权书；
*3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
*4.具有依缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
*5.具有单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
*6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
*7.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标；
*8.非联合体投标；
*9.公告期间信用记录查询结果（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图）。


中国地震局地球物理勘探中心                                    采购文件
中国地震局地球物理勘探中心                                    采购文件            
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第五部分 响应需求及技术规格要求
1.主要技术要求
1.1技术服务背景
本次采购为地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津南）BV62可控震源Force3译码器维修、升级服务，因BV62可控震源采购时间为2021年，已超出原厂质保期，随着野外勘探采集要求提升，原有Force3箱体、系统不满足现行市场采集仪器的多样性，为了降本增效，提升设备竞争力开展此次采购。
1.2核心技术要求
1.作业指定4台VB62可控震源Force3译码器：所有设备完工后状态完好，满足野外物探施工多车同步运行条件。
2.作业内容 （1）4 台 BV62 型可控震源Force3译码器：完成4台译码器的维修。 （2）4 台 BV62型可控震源Force3译码器：在维修的基础上进行升级；做到在不使用编码器、车载电台的条件下，多台可控震源Force3 译码器协同操作，编组参数统一下发、预约同步激发、多译码器 TB 一致性监测等。
3.完工验收要求：工作完成后试车调试，设备运行平稳，多车同步，出具完整保养台账，列明设备编号、更换部位、耗材明细、完工自检情况，满足项目现场进场使用标准。
1.3质量要求
 1.严格依照 BV62可控震源 Force3 协议应用手册开展作业，完成 4 台 BV62 可控震源Force3 译码维修和升级；对全部Force3箱体维修、检查调试，保障设备工况良好;
2.完工提交保养台账、配件合格证等资料，各项参数达标；本次维修升级质保期1年，因材料或维修及技术问题产生故障由服务方免费返修。
   2.说明
   2.1 报价为完成本项目全部工作内容的包干价，包含人工、设备、耗材、税费等所有相关费用，采购人不再另行支付其他费用；
   2.2供应商需在服务期限内完成全部工作内容，采购人组织验收，验收不合格的，供应商需在规定时间内无偿整改，直至验收合格。


第六部分 采购谈判响应文件格式及内容

地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津南）可控震源Force3维修、升级服务

谈判响应文件







投标人：                         （盖章）
法定代表人或被授权人：           （签字）
日   期：       年  月   日



一 竞谈复函格式

致：中国地震局地球物理勘探中心             
1.地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津南）Force3译码器维修、升级服务采购公告，我方决定参加贵单位组织的地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津南）Force3译码器维修、升级服务的采购谈判。我方授权             (姓名和职务)代表我方                 （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。
2.我方愿意按照采购谈判邀请函规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，谈判报价为人民币单价（大写）                  元整（小写：¥        元）。
3.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求完成地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津南）Force3译码器维修、升级服务，保障采购人保养工作顺利开展，并接受采购人的验收。
4.我方为本项目提交的采购谈判响应文件一式叁份(壹正贰副）。
5.谈判有效期30天。
6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称（盖章）： 
供应商授权代表（签字或盖章）：
日 期：
通讯地址：                
电   话：
供应商开户行: 
账号:                                

二 采购竞争性谈判报价表（第1次）
供应商名称:
	项目名称
	地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津南）Force3译码器维修、升级服务

	自行竞谈报价
	
人民币（小写）：                    元
（大写）：                    元

	   单价
	人民币（小写）：                      元/台
（大写）：                      元/台

	服务期限
	从合同签订之日起，预计工作天数20日历天，具体工作起止日期以双方签订的合同及采购方工作安排为准，服务方需按工期要求按时进场。

	质量要求
	按采购文件要求执行

	服务期发生技术问题解决时间
	按采购文件要求执行

	谈判响应文件有
效期
	30天（从谈判之日起）

	费用说明
	报价包含人工、设备、耗材、税费等所有相关费用，采购人不再另行支付其他费用




                                     供应商（盖章)：                  
                                     法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                                              
                                      年      月     日

三、法定代表人授权书

    本授权书声明：注册于              （注册地址名称）的                (谈判供应商全名)的在下面签字的                (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津南）Force3译码器维修、升级服务（项目名称）的谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。
单位名称（盖章）：                           

法定代表人（签字或盖章）：                      

被授权人（签字或盖章）：                        
附：法定代表人和被授权人身份证复印件
	




	



	




	



四 供应商资格证明材料
（1）具有法人或者其他组织的营业执照等证明文件的身份证明
（2）资格承诺声明函
（3）公告期间信用记录查询结果（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图）。根据财库【2016】125号文的要求，采购人将在投标截止时间后在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其响应文件作为无效处理。采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。














资格承诺声明函
致：中国地震局地球物理勘探中心
我单位自愿参加本次政府釆购活动，严格遵守《中华人民共和国政府釆购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:
  一、我单位全称为               ，注册地点为                ，统一社会信用代码为              ，法定代表人 (单位负责人 )为         ，联系方式为            。
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体；在 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
七、我单位声明，我方单独参加竞谈，非联合体参加竞谈。
八、我单位承诺，与其他供应商单位负责人不是同一人，与其他供应商不存在直接控股、管理关系。
九、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府釆购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承诺因此所造成的一切损失。

供应商（单位公章）：
日期：
五 响应需求及技术规格要求




响应内容，格式自拟。（见第五部分 响应需求及技术规格要求）










供应商（盖章）：                    
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          

日期：         年       月       日





六 供应商承诺函

致：中国地震局地球物理勘探中心 
    很荣幸能参与上述地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津南）Force3译码器维修、升级服务的谈判。
我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：
1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。
2、若成交，我方将按照谈判文件和谈判响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按要求完成本项目全部工作内容，接收采购人的验收；我方承担所有相关费用。若因我方原因造成项目工期延误或采购人经济损失，我方一定承担全部责任并赔偿相应损失。
3、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。
4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。



      法定代表人或授权代表（签字）：             
      
      供应商名称（盖章）：                     
     
      日期：                     

七 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：
地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津南）Force3译码器维修、升级服务采购谈判活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次谈判活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购方工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。



                            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：            
                                           


                               供应商（盖章）：                     
                                      
                               年       月       日


[bookmark: t6][bookmark: t10][bookmark: t8][bookmark: t7][bookmark: t12][bookmark: t11][bookmark: t9]


八 供应商认为应当提交的其他材料
 
 
(可附相关专业技术人员资质、资格证书证明、以往同类项目业绩证明、专业技术能力证明等相关材料)
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采购竞争性谈判报价表（第2次）
	项目名称
	地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津南）Force3译码器维修、升级服务

	自行竞谈总报价
	人民币（小写）：                    元
（大写）：                    元

	单价
	人民币（小写）：                    元/台

（大写）：                    元/台


	服务期限
	[bookmark: _GoBack]从合同签订之日起，预计施工天数20日历天，具体工作起止日期以双方签订的合同及采购方工作安排为准，服务方需按工期要求按时进场。

	质量要求
	按采购文件要求执行

	服务期发生技术问题解决时间
	按采购文件要求执行

	谈判响应文件有
效期
	30天（从谈判之日起）

	费用说明
	报价包含人工、设备、耗材、税费等所有相关费用，采购人不再另行支付其他费用


                                     供应商（盖章)：                  
                                     法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                                              
                                      年      月     日

本页请单独打印，不封装，提前盖章，开标时候手写价格。
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